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Description automatically generated with medium confidence]
	Part Number
	Inlet/Outlet
	Body Length
	Overall Length
	Body Type

	BW0012-25
	2.5”-2.5”
	6”
	12”
	5” Round

	BW0012-30
	3”-3”
	6”
	12”
	5” Round

	BW0012-35
	3.5”-3.5”
	6”
	12”
	5” Round

	BW0012-40
	4”-4”
	6”
	12”
	5” Round
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	Part Number
	Inlet/Outlet
	Body Length
	Overall Length
	Body Type

	BW0013-2
	2.5”-2.5”
	10”
	16”
	5” Round

	BW0013-3
	3”-3”
	10”
	16”
	5” Round

	BW0013-35
	3.5”-3.5”
	10”
	16”
	5” Round

	BW0013-4
	4”-4”
	10”
	16”
	5” Round
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	Part Number
	Inlet/Outlet
Configuration
	Body Length
	Overall Length
	Body Type
(HxW)

	BWAHW25-C
	2.5”-2.5”
C/C
	6.5”
	12.5”
	4.25”x9.25”
Oval

	BWAHW25-P
	2.5”-2.5”
O/C
	6.5”
	12.5”
	4.25”x9.25”
Oval

	BWAHW30-C
	3”-3”
C/C
	6.5”
	12.5”
	4.25”x9.25”
Oval

	BWAHW30-P
	3”-3”
O/C
	6.5”
	12.5”
	4.25”x9.25”
Oval

	BWAHW35-C
	3.5”-3.5”
C/C
	6.5”
	12.5”
	4.25”x9.25”
Oval

	BWAHW35-P
	3.5”-3.5”
O/C
	6.5”
	12.5”
	4.25”x9.25”
Oval

	BWAHW-32
	2.5”-2.5”
S/D
	6.5”
	12.5”
	4.25”x9.25”
Oval

	BWAHW-33
	3”-3”
S/D
	6.5”
	12.5”
	4.25”x9.25”
Oval

	BWAHWDD-22
	2.5”-2.5”
D/D
	6.5”
	12.5”
	4.25”x9.25”
Oval

	BWAHWDD-33
	3”-3”
D/D
	6.5”
	12.5”
	4.25”x9.25”
Oval
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	Part Number
	Inlet/Outlet
Configuration
	Body Length
	Overall Length
	Body Type
(HxW)

	BW009-C
	2.5”-2.5”
C/C
	9”
	15”
	4”x9”
Oval

	BW009-P
	2.5”-2.5”
O/C
	9”
	15”
	4”x9”
Oval

	BW0010-C
	3”-3”
C/C
	9”
	15”
	4”x9”
Oval

	BW0010-P
	3”-3”
O/C
	9”
	15”
	4”x9”
Oval

	BWOOR-22
	2.5”-2.5”
O/O
	9”
	15”
	4”x9”
Oval

	BWOOR-33
	3”-3”
O/O
	9”
	15”
	4”x9”
Oval

	BW0011-P
	3.5”-3.5”
O/C
	9”
	15”
	4”x9”
Oval

	BW0011-C
	3.5”-3.5”
C/C
	9”
	15”
	4”x9”
Oval

	BWSDR-32
	3”-2.5”
S/D
	9”
	15”
	4”x9”
Oval

	BWSDR-33
	3”-3”
S/D
	9”
	15”
	4”x9”
Oval

	BWDDR-22
	2.5”-2.5”
D/D
	9”
	15”
	4”x9”
Oval

	BWDDR-33
	3”-3”
D/D
	9”
	15”
	4”x9”
Oval
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	Part Number
	Inlet/Outlet
Configuration
	Body Length
	Overall Length
	Body Type
(HxW)

	BW001-C
	2.5”-2.5”
C/C
	14”
	20”
	4”x9”
Oval

	BW001-P
	2.5”-2.5”
O/C
	14”
	20”
	4”x9”
Oval

	BW002-C
	3”-3”
C/C
	14”
	20”
	4”x9”
Oval

	BW002-P
	3”-3”
O/C
	14”
	20”
	4”x9”
Oval

	BWOOV2-22
	2.5”-2.5”
O/O
	14”
	20”
	4”x9”
Oval

	BWOOV2-33
	3”-3”
O/O
	14”
	20”
	4”x9”
Oval

	BWSDV2-32
	3”-2.5”
S/D
	14”
	20”
	4”x9”
Oval

	BWSDV2-33
	3”-3”
S/D
	14”
	20”
	4”x9”
Oval

	BWDDV2-22
	2.5”-2.5”
D/D
	14”
	20”
	4”x9”
Oval

	BWDDV2-33
	3”-3”
D/D
	14”
	20”
	4”x9”
Oval
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	Part Number
	Inlet/Outlet
Configuration
	Body Length
	Overall Length
	Body Type
(HxW)

	BW005-C
	2.5”-2.5”
C/C
	18”
	24”
	4”x9”
Oval

	BW005-P
	2.5”-2.5”
O/C
	18”
	24”
	4”x9”
Oval

	BW004-C
	3”-3”
C/C
	18”
	24”
	4”x9”
Oval

	BW004-P
	3”-3”
O/C
	18”
	24”
	4”x9”
Oval

	BWOOV3-22
	2.5”-2.5”
O/O
	18”
	24”
	4”x9”
Oval

	BWOOV3-33
	3”-3”
O/O
	18”
	24”
	4”x9”
Oval

	BWSDV3-32
	3”-2.5”
S/D
	18”
	24”
	4”x9”
Oval

	BWSDV3-33
	3”-3”
S/D
	18”
	24”
	4”x9”
Oval
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	Part Number
	Inlet/Outlet
	Body Length
	Overall Length
	Body Type

	BWBIGD-35
	3.5”-3.5”
	14.75”
	21.75”
	7.5” Round

	BWBIGD-4
	4”-4”
	14.75”
	21.75”
	7.5” Round

	BWBIGD-45
	4.5”-4.5”
	14.75”
	21.75”
	7.5” Round

	BWBIGD-5
	5”-5”
	14.75”
	21.75”
	7.5” Round



	ALL MUFFLERS ARE REVERSIBLE	
image4.jpeg
Aggression
Meter

High
— Med

Low





image5.jpeg




image6.jpeg




image7.jpeg
Aggression
Meter

High
— Med

Low





image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg
Aggression
Meter

High
— Med

Low





image11.jpeg




image12.jpeg




image13.jpeg




image14.jpeg




image15.jpeg
Aggression
Meter

High
— Med

Low





image16.jpeg




image1.jpeg




image2.jpeg
Aggression
Meter

High

— Med

Low





image3.jpeg




image17.png
M bisuifon

LTUNED]JPERFORMANCEJE XHAUS T4




